

Trame with original IR Remote :





Duration = 17028

Trame with Arduino Code using IR Remote Library (modified)



Duration = 17224 ; expected was (HVAC\_MITSUBISHI\_RPT\_SPACE 17100)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **// HVAC MITSUBISHI\_ DEFINE** | **Original**  **Trame** | **Generated**  **Trame** |  | **LIB VALUE** |
| HVAC\_MITSUBISHI\_HDR\_MARK | 3448 | 3640 |  | 3400 |
| HVAC\_MITSUBISHI\_HDR\_SPACE | 1772 | 1672 |  | 1750 |
| HVAC\_MITSUBISHI\_BIT\_MARK | 464 | 416 |  | 450 |
| HVAC\_MITSUBISHI\_ONE\_SPACE | 1296 | 1312 |  | 1300 |
| HVAC\_MISTUBISHI\_ZERO\_SPACE | 400 | 436 |  | 420 |
| HVAC\_MITSUBISHI\_RPT\_MARK | 440 | 412 |  | 440 |
| HVAC\_MITSUBISHI\_RPT\_SPACE | 17224 | 17224 |  | 17100 |

Repeated Generated Trame :